界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以使用哪些 IP 地址子网？

如果切换到使用静态 IP 地址，则可以使用 192.168.37 和 192.168.148 以外的任何 IP 地址子网。不要将其用于基站或无线读码器的 IP 地址。

Note: DM8700, DM8700Base