界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 触发类型有哪些？

启动解码尝试的触发器可以来自读码器的外部来源，也可以由读码器本身内部的计时机制产生。

配置好读码器以响应外部触发时，任何下列事件都可以向读码器发送信号以执行解码尝试：

- 按下读码器上的物理按钮

- 通过串行或以太网连接连接至读码器时，发送 DataMan 控制命令 (DMCC) 触发信号

- 通过 I/O 电缆的触发器线路接收数字输入信号

- 单击设置工具中的触发按钮

- 设置工具获得焦点时按下键盘 Ctrl+T

使用任何下列触发类型配置读码器以响应外部事件：

- 单击触发采集单个图像并尝试对所含的任何符号进行解码。此触发模式支持读取超时。

- 只要触发信号仍然有效，手动触发就可以采集图像，并在找到符号并解码或触发信号结束时停止。此触发模式不支持读取超时。

- 连击触发采集一组图像并对这组中第一个检测到的符号进行解码。可以配置每次连击的图像数量和每次图像采集的间隔时间。此触发模式支持读取超时。超时指连击时每个图像所需时间的长短，而不是整个连击的时间。

- 只要触发信号仍然有效，连续触发就可以采集图像，读码器以特定的时间间隔采集图像并尝试扫描每个连续图像所包含的任何符号。如果读码器对符号解码，就会停止接收触发信号。如果没有对符号解码，只要触发信号保持活动，图像采集就会继续。如果触发信号结束，读码器没有扫描到符号并解码，就会返回无读码结果。

  如果配置读码器以扫描多个符号，读码器在扫描完第一个符号并解码后不会停止采集图像，而是继续扫描符号，直至检测完所需的符号数量或触发信号停止。读码器找到所需的符号数量并解码之前，如果触发信号结束，读码器会返回无读码结果。

  可以控制图像采集之间的时间间隔，并指定触发信号到达和读码器开始图像采集之间的时间延迟。在连续触发模式下，触发间隔间接指定读取超时。

剩下的触发类型不依赖于外部事件，但只要选择就开始采集图像：

- 演示触发在每次检测到符号时，就会对它连续扫描并解码。

  可以在“演示”模式中指定几个参数，如读码器是否多次读取同一代码或在扫描下一个符号之前读码器必须等待多长时间。

  在演示模式下，使用“自动曝光”设置使读码器确定图像所需亮度的最佳曝光设置。然而，请注意，读码器会使用采集的初始图像来确定这些设置，可能会丢失包含解码符号的图像。可以切换至手动曝光设置并指定成像器曝光的精确设置。

  请注意，对任何特定图像进行解码尝试时，在此期间采集的所有后续图像将会丢弃。

  此触发模式不支持读取超时。

- 自触发与演示触发类似，读码器不断扫描符号并对每次检测到的符号进行解码。但是与“演示”模式不同的是，读码器对每个图像尝试解码，并且禁用“自动曝光”设置，允许读码器自动确定所需图像亮度的最佳曝光设置。

  可以在“自触发”模式中指定几个参数，如读码器是否多次读取同一代码或在扫描下一个代码之前等待多长的时间。在自触发模式下，触发间隔间接指定读取超时。

注：几个固定式读码器有各种型号（短型、长型等），其中有很多仅支持特定触发类型。要了解哪种型号支持哪些触发类型，请查阅相应的参考手册。

Note: DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503