界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 报告 FTP 传输选项卡用来做什么？

报告 FTP 传输选项卡允许设置要通过 FTP 以 HTML 报告形式发送的代码质量结果。必须勾选启用代码质量报告传输复选框，允许设备通过 FTP 发送结果并通过提供服务器地址、用户名、密码和服务器类型找出所要发送数据的服务器。

空闲超时是指端口保持开放而无外出通讯量的时间量。一旦读码器打开至 FTP 服务器的连接，只要出现通讯量，读码器都将保持连接开放。如果在设置了空闲超时时间而没有出现通讯量，连接将会关闭。这在很少进行 FTP 传输以及网络需付款，不需要使连接保持打开时很有用。首先需要选中能设置空闲超时的启用空闲超时。

文件名下方的设置决定 FTP 报告文件的名称生成。有以下选项可供设置：

- 自定义文件名生成：如果要自己提供文件名，选择此选项。可以在文件名下方指定名称。文件名字段中不仅可以输入文件名，还可以输入路径名称。正斜杠用作分隔符。例如，/images/image。追加设置允许设置文件名生成的编号规则：最大追加值设置文件名编号的最大数目，最大追加起始值设置文件名编号开始位置。

- 脚本生成的文件名：启用此选项后，点击蓝色选项名称以立即导航至脚本 > FTP 传输，在此已提供文件名生成的示例脚本。

- 服务器生成的文件名：选择此选项后在此处提供服务器地址以生成基于服务器的报告文件名。一些 FTP 服务器支持此功能，在将传入的文件保存到磁盘之前为其唯一命名。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500