界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么无法将设置工具连接至读码器？

如果无法连接，查看下列设置：

- 单击刷新以确定读码器已连接了哪些端口。单击刷新发送所有 COM 端口和以太网子网中的查询字符串。DataMan 8000 无线读码器必须唤醒以响应查询。长按触发器以唤醒读码器。

- 确保未使用键盘、键盘仿真或 HID 连接：必须使用 USB 串行、RS-232 串行、以太网或无线网络将设置工具连接至读码器。

- 串行连接
  - 确保扫描了与所用物理连接类型相匹配的配置代码（USB COM 或 RS-232 串行）（不适用于仅支持以太网的读码器）。
  - 确保 COM 端口列表中显示一个连接读码器的端口。
  - 如果读码器已连接至 PC 的 COM 端口，可以使用 PuTTY 等终端仿真程序，确定读码器是否在发送任何数据。
- 以太网连接
  - 确保电脑中安装的防火墙或防病毒应用程序能通过对应端口（Cognamer 端口号：1069；设置工具端口号：44444）访问潜在的以太网设备。
  - 确认您的设备已在“网络设备”列表中显示。
  - 确保“添加网络设备”选项中提供的 IP 地址是正确的。
- 无线连接
  - 确保读码器未处于休眠模式（长按触发器进行唤醒）。
  - 确保读码器与连接至 PC 的基站建立连接。从基站拔下电源电缆和通信电缆，重新连接电缆，然后将手持设备放回基站。再次尝试连接之前，一直等到手持设备显示已链接（有声频信号）为止。
  - 确保基站连接至电源。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500