Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird eine größere Bildfolgelänge festgelegt?

Die maximal einstellbare Bildfolgelänge ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen des Gerätes. Standardmäßige beträgt die maximale Bildfolgelänge 202 Bilder. Dieser Wert kann durch Vergrößerung des Speichers für vom Lesegerät aufgezeichnete Bilder erhöht werden. Um eine solche Vergrößerung des zum Speichern von Bildfolgebildern verfügbaren Speicherplatzes vorzunehmen, machen Sie die Reservierung derjenigen Bildsegmente rückgängig, die aktuell für die Bildausgabe vorgesehen sind, und verringern die Größe des Kamerasichtfelds. Diese Einstellung können Sie im Fenster „Bildgröße (Zielbereich)“ vornehmen:

1. Wählen Sie das Fenster „Bildgröße (Zielbereich)“ aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kamerasichtfeld (beim Auslösermodus „Einzel“, „Bildfolge“ und „Fortlaufend“) und verringern die Größe des Kamerasichtfelds.

Nach Verringerung der Größe können Sie im Schritt Anwendungsdetails den Parameter für die Bildfolgelänge erhöhen.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470