Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Schaltfläche Tune verwendet?

Um für den Lesevorgang automatisch die besten Einstellungen festzulegen, klicken Sie auf der Registerkarte Einfach auf die Schaltfläche Tune. Das Dropdown-Fenster (das Sie durch Klicken ganz rechts auf die Schaltfläche öffnen können) enthält die Optionen Fokus optimieren, Helligkeit optimieren, Symbologieassistent, Auslösertypen, Code trainieren, Erweiterte Auslösereinstellungen sowie eine Reihe weiterer Tune-Funktionen.

HINWEIS: Für die Verwendung der Tune-Funktion muss der Zielbereich mindestens 144 x 144 Pixel groß sein.

Die Optionen oben im Dropdown-Fenster werden weiter unten in gesonderten Fragen und Antworten beschrieben.

Klicken Sie auf Helligkeit optimieren, um die empfohlene Helligkeit für das Gerät automatisch einzustellen (nur bei Festlegung von „Manuelle Belichtung“ unten verfügbar), oder klicken Sie auf den Link neben der Schaltfläche, um zum Anwendungsschritt Anwendungsdetails zu navigieren und dort die Beleuchtungsintensität manuell festzulegen sowie erweiterte Einstellungen vorzunehmen.

Wählen Sie die Option Automatische Belichtung aus, damit das Lesegerät automatisch die optimalen Belichtungseinstellungen für das Bild auswählt. Der Schieberegler Verstärkungsfaktor (unter dem Bildanzeigebereich) gibt die Pixelhelligkeit des Ziels an.

Wählen Sie die Option Manuelle Belichtung aus, um das Bild manuell zu belichten, und ziehen Sie dann den Schieberegler Maximale Belichtung nach links oder rechts, um die genaue Belichtungseinstellung für die Kamera festzulegen. Alternativ können Sie auch den Schieberegler unter dem Bildanzeigebereich verwenden. Mit der Einstellung Maximaler Verstärkungsfaktor legen Sie die maximale Pixelhelligkeit des Ziels fest.

Klicken Sie auf Fokus optimieren, um den empfohlenen Fokus für das Gerät automatisch einzustellen, oder klicken Sie auf den Link neben der Schaltfläche, um zu dem entsprechenden Fenster unter Anwendungsdetails zu navigieren und dort den Kamerafokus manuell festzulegen sowie erweiterte Einstellungen vorzunehmen. Sie können den Fokus auch mithilfe des Schiebereglers unter dem Bildanzeigefeld (mit dem Fokussymbol) optimieren. Hinweis: Dieser wird nur bei Verwendung von Flüssiglinsen angezeigt.

Klicken Sie auf Code trainieren, um Codes zu trainieren oder (bei bereits trainierten Codes) die trainierten Codes zu löschen, oder klicken Sie auf den Link neben der Schaltfläche, um zum Anwendungsschritt Code-Details zu navigieren.

Der Symbologieassistent führt Sie durch das Setup zum Lesen und Decodieren der relevanten oder gewünschten Symbologien. Sie können die Symbologieeinstellungen auch manuell ändern, indem Sie auf den Link neben dem Assistenten klicken und auf diese Weise zum Anwendungsschritt Code-Details navigieren.

Sie können das Lesegerät mit einem der folgenden Auslösertypen konfigurieren:

- Einzel – Bei diesem Auslösermodus wird ein einzelnes Bild erfasst und versucht, darin enthaltene Symbole zu decodieren. Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit unterstützt.

- Präsentation – Bei diesem Modus wird kontinuierlich nach Symbolen gesucht und erkannte Codes werden decodiert.

- Manuell – Bei diesem Auslösermodus werden Bilder erfasst, solange das Auslösersignal aktiv ist. Der Lesevorgang wird gestoppt, sobald ein Symbol erkannt und decodiert oder das Auslösersignal beendet wird.

- Bildfolge – Bei diesem Auslösermodus werden mehrere Bilder erfasst und das erste erkannte Symbol in der Gruppe decodiert. Sie können die Anzahl Bilder pro Bildfolge und das Intervall zwischen den Bilderfassungen festlegen. Bei diesem Auslösermodus wird das Lesezeitlimit unterstützt.

- Automatisch – Dieser Modus ähnelt dem Auslösermodus „Präsentation“, da das Lesegerät kontinuierlich nach Symbolen sucht und alle erkannten Codes decodiert.

- Fortlaufend – Bei diesem Auslösermodus werden Bilder erfasst, solange das Auslösersignal aktiv ist. Das Lesegerät erfasst Bilder in einem bestimmten Intervall und scannt alle Symbole, die in den aufeinanderfolgenden Bildern enthalten sind.

Hinweis: Nicht alle Auslösertypen sind mit allen Geräten verfügbar. In den entsprechenden Bedienungsanleitungen finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Auslösertypen für das jeweilige Gerätemodell.

Durch einen Klick auf den Link „Erweiterte Auslösereinstellungen“ unten gelangen Sie zum Schritt Anwendungsdetails, wo Sie weitere Einstellungen festlegen können.

Auf der Registerkarte Erweitert können Sie die Werte in einer Tabellenansicht festlegen.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503