Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Liste „Zu puffernde Ergebnisse“?

Über die Liste „Zu puffernde Ergebnisse“ können Sie festlegen, welche Bildtypen intern auf dem Lesegerät gepuffert werden sollen, je nachdem, ob diese Decodierinformationen (Gut-Lesung), Fehlcodierinformationen (Fehllesung), beides (Alle) oder Validierungsfehler enthalten. Im letzten Fall werden nur erfolgreich decodierte Bilder mit Validierungsfehler gespeichert.

Beachten Sie jedoch, dass in den Modi „Bildfolge“ und „Fortlaufend“ die Bilder einer gesamten Folge auf der Grundlage der Entscheidung gespeichert werden, ob die Lesung der Folge erfolgreich war oder nicht. Beim Modus „Bildfolge“ gelten als gesamte Folge alle Bilder, die vom Bildfolgenzähler erfasst wurden. Im Modus „Fortlaufend“ werden durch den Auslöser so lange Bilder erfasst, wie das Auslösersignal aktiv ist. Das bedeutet, dass alle Bilder gespeichert werden, bis kein Auslösersignal mehr empfangen wird.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503