Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Warum wird die Fehlermeldung „Taste des Lesegerätes in Systemeinstellungen deaktiviert“ angezeigt?

Der Grund dafür ist, dass die Taste des Lesegerätes deaktiviert wurde, um eine unbeabsichtigte Auslösung des Lesegerätes zu verhindern. Um die Taste zu aktivieren, navigieren Sie zum Bereich Eingänge/Ausgänge, klicken auf die Registerkarte TRIG-Taste und deaktivieren das Kontrollkästchen Taste des Lesegeräts deaktivieren.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503