Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzelmetriken werden für ISO/IEC 15416 verwendet?

Nachfolgend sind die Metriken aufgelistet, die zur Berechnung der Qualitätsprüfung nach ISO/IEC 15416 verwendet werden. Ausführliche Informationen zu diesem Codequalitätsstandard und den entsprechenden Metriken können Sie der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung oder der Dokumentation der entsprechenden ISO-Norm entnehmen, die unter www.iso.org abgerufen werden kann.

- Die Decodierbarkeit ist das Maß für die Genauigkeit des Barcodedrucks bezogen auf den symbologiespezifischen Referenz-Decodieralgorithmus. Die Decodierbarkeit gibt das Fehlerausmaß für die Breite des Symbolelements mit der größten Abweichung an. Je kleiner die Abweichung, desto höher der Grad.

- Fehler sind Unregelmäßigkeiten in Elementen (Strichen und Zwischenräumen) und Ruhezonen. Anhand dieses Parameters wird das „Rauschen“ gemessen, das aus unerwünschten Einbrüchen und Spitzen im Scanreflektanzprofil folgt. Je kleiner der Fehler, desto besser der Grad.

- Das Minimum Kantenkontrast ist die kleinste Differenz zwischen Strichreflektanz und Zwischenraumreflektanz zweier benachbarter Elemente, die die Kantenschärfe angibt. Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

- Die Mindestreflektanz ist der kleinste Reflektanzwert des Scans und ein Maß für den dunkelsten Teil des Barcodes. Je niedriger der Wert, desto höher der Grad.

- Die Modulation ist das Verhältnis zwischen dem Minimum Kantenkontrast und dem Symbolkontrast bzw. ein Maß dafür, wie ein Scanner breite Elemente (Striche oder Zwischenräume) im Verhältnis zu schmalen Elementen erfasst. Je größer die Differenz zwischen dem Minimum Kantenkontrast und dem Symbolkontrast, desto niedriger der Grad.

- > Der Symbolkontrast ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Reflektanzwert eines Scans (die Differenz der Reflektanz zwischen dem dunkelsten Strich und dem hellsten Zwischenraum). Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

- Die Referenzdecodierung gibt an, ob diese Markierung vom standardmäßigen 2D-DataMatrix-Algorithmus gefunden und decodiert werden konnte.

  Diese Metrik wird durch den Grad A oder F ausgedrückt.

- Die Kantenbestimmung ist die Anzahl der im Scanreflektanzprofil erkannten Kanten. Ist die Anzahl der erkannten Kanten größer oder gleich der erwarteten Anzahl an Kanten, beträgt der Grad 4. Andernfalls ist der Grad 0.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500