Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen sind auf der Registerkarte „1D-Barcodes“ möglich?

Wenn das Gerät für die Berechnung von Cognex-1D-Lesbarkeit bzw. ISO/IEC 15416 für 1D-Barcodes (im Fenster Code-Qualität unter Allgemein) eingerichtet ist, können Sie den Typ der Code-Prüfung auf dieser Registerkarte weiter anpassen.

In dem Drop-down-Menü Mindestgrad für Bestanden für Gesamtergebnis können Sie angeben, welcher Mindestgrad für den betreffenden Code-Qualitätsstandard zum Bestehen akzeptiert wird.

Bei Auswahl von Eigener Grenzwert können Sie die ursprünglich für den betreffenden Code-Qualitätsstandard definierten Grenzwerteinstellungen überschreiben und anpassen. Hinweis: Wenn Sie diese Option deaktivieren und danach erneut auswählen, werden die Grenzwerte auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Es gibt eine Liste an Metriken zu dem jeweiligen Standard und zu jeder Metrik gibt es folgende Einstellungen:

- Der Grenzwert kann für die Grade A, B, C und D festgelegt werden. Ist ein Metrikwert größer als der zugehörige Grenzwert, wird der entsprechende Grad zugewiesen. Erreicht der Wert nicht Grad D, wird Grad F zugewiesen. Beachten Sie, dass es bei den ISO-Normen für manche Metriken keine Grenzwerte gibt (Details finden Sie unter http://www.iso.org in der entsprechenden ISO-Norm).

- Für Gesamtberechnung verwenden: Bei Auswahl dieser Option werden diese Metriken für die Berechnung des Gesamtgrads verwendet.

- In Bericht einschließen: Bei Auswahl dieser Option wird die Metrik in den Code-Qualitätsbericht eingeschlossen, der per FTP-Übertragung direkt über das Lesegerät verfügbar ist oder vom Setup Tool per Berichtsprotokollierung generiert wird, sowie in die Ergebniszeichenkette, die auf der Registerkarte „Ergebniszeichenkette“ aktiviert werden kann.

Hinweis: Je nach Eigenschaften (gemäß Definition in den Standards) sind nicht alle Optionen für alle Metriken verfügbar (z. B., wenn die ISO-Norm einer Metrik keinen Grad zuordnet).

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500