Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen sind unter „Ansichteinstellungen“ verfügbar?

Sie können hier eine Warnlinie einrichten, die in den Diagrammen angezeigt wird.

- Referenzlinie Leserate anzeigen: Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird die Warnlinie angezeigt.

- Wert Referenzlinie Leserate (%): Sie können einen Prozentwert festlegen, der denjenigen Prozentsatz angibt, bei dem die Warnlinie im Diagramm Leserate gezogen wird.

- Diagrammtyp legt die Art der angezeigten Linie fest.

- Puffergröße Fehllesungen bezieht sich auf den Verlauf für Bilder mit Fehllesung: Die hier festgelegte Zahl entspricht der Höchstzahl an Eingängen (Auslösern), die auf der betreffenden Seite berücksichtigt werden.

- Im Feld Maximale Anzahl zurückgegebener Auslöserdetails können Sie festlegen, wie viele Auslöserdetails maximal zurückgegeben werden sollen.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean