Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Übertragungsmodi gibt es?

Beim Übertragungsmodus Auf Anforderung werden Bilder nur dann übertragen, wenn Sie im Setup Tool auf Übertragung starten klicken oder wenn Sie den entsprechenden Steuerungsbefehl (DMCC) senden. Wenn Sie den Übertragungsmodus FTP – Laufzeit wählen, werden Bilder automatisch an den FTP-Server gesendet, sobald eine Verbindung hergestellt wird.

Hinweis: „Übertragung starten“ ist nicht verfügbar, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der gekoppelten Basisstation befindet (bei mobilen Geräten), da der Puffer außerhalb der Reichweite gelöscht und deaktiviert wird.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500