Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist eine Einschaltmeldung?

Ist Ausgabe einer Diagnosezeichenkette beim Einschalten aktiviert, überträgt das Lesegerät eine Diagnosezeichenkette, sobald es eingeschaltet wird.

Bei Telnet-Verbindungen überträgt das Lesegerät die Diagnosezeichenkette jedes Mal, wenn eine neue Verbindung hergestellt wird. Bei seriellen Verbindungen wird die Baudrate beim Senden der Meldung automatisch auf 38.400 bps festgelegt, unabhängig von den Einstellungen im Setup Tool.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503