Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Schaltfläche Live verwendet?

Klicken Sie auf der Registerkarte Einfach auf die Schaltfläche Live, um den Live-Modus aufzurufen. Der Live-Modus überwacht nicht nur die Lesevorgänge des Geräts, sondern decodiert auch.

Wählen Sie Decodierung aus, wenn das Gerät aufgenommene Bilder decodieren soll. Bei Auswahl von Fokusrückmeldung wird rechts von der Bildanzeige eine farbcodierte Messanzeige eingeblendet. Die Messanzeige entspricht dem Fokus des Objektivs (niedriger = weniger fokussiert).

Wählen Sie die Option Automatische Belichtung aus, damit das Lesegerät automatisch die optimalen Belichtungseinstellungen für das Bild auswählt. Der Schieberegler (unter dem Bildanzeigebereich) gibt die Pixelhelligkeit des Ziels an.

Auf der Registerkarte „Erweitert“ ist eine Tabellenansicht der Bildeinstellungen zu sehen.

Note: default