Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche nicht druckbaren Zeichen werden konvertiert?

ASCII-Zeichencodes (8 Bit) mit Werten von 0x00 bis 0x1F sowie 0x7F werden konvertiert, wenn die Option „Nicht druckbare Zeichen übersetzen“ aktiviert ist. Die Zeichen werden wie folgt einem ASCII-Zeichen zugeordnet:

0x00 <NUL>

0x01 <SOH>

0x02 <STX>

0x03 <ETX>

0x04 <EOT>

0x05 <ENQ>

0x06 <ACK>

0x07 <BEL>

0x08 <BS>

0x09 <HT>

0x0A <LF>

0x0B <VT>

0x0C <FF>

0x0D <CR>

0x0E <SO>

0x0F <SI>

0x10 <DLE>

0x11 <DC1>

0x12 <DC2>

0x13 <DC3>

0x14 <DC4>

0x15 <NAK>

0x16 <SYN>

0x17 <ETB>

0x18 <CAN>

0x19 <EM>

0x1A <SUB>

0x1B <ESC>

0x1C <FS>

0x1D <GS>

0x1E <RS>

0x1F <US>

0x7F <DEL>

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503