Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen für die UPC-/EAN-Eigenschaften sind möglich?

- Mit Erweitert können Sie die Decodierung erweiterter Symbole aktivieren.

- Mit Ergänzungen können Sie steuern, wie das Lesegerät Ergänzungscodes decodiert.

- Mit Lösche führende Nullen können Sie die führenden Nullen decodierter Zeichenketten löschen.

- Mit EAN8-Ergänzungen zulassen können Sie die Decodierung der Ergänzungscodes auf EAN8-Symbolen aktivieren.

- Mit UPCE1 aktiviert können Sie die Decodierung von UPC E1-Symbolen aktivieren.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500