Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Industrieprotokolle

Ethernet/IP-Protokoll

Um für das Lesegerät die Verwendung des Ethernet/IP-Protokolls zu aktivieren, setzen Sie auf der Registerkarte Ethernet im Gruppenfeld Industrieprotokolle ein Häkchen bei der Option EtherNet/IP.

Auf der rechten Seite des Fensters „Kommunikation“ wird die Meldung „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich.“ angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, und starten Sie dann das Lesegerät neu.

PROFINET-Protokoll

Um für das Lesegerät die Verwendung des PROFINET-Protokolls zu aktivieren, setzen Sie bei der Option PROFINET ein Häkchen. Sie können den Namen der Station eingeben, indem Sie auf Stationsnamen verwenden klicken.

Auf der rechten Seite des Fensters „Kommunikation“ wird die Meldung „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich.“ angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, und starten Sie dann das Lesegerät neu.

SLMP-Protokoll

Um für das Lesegerät die Verwendung des SLMP-Protokolls zu aktivieren, setzen Sie bei der Option SLMP-Protokoll ein Häkchen, und stellen Sie dann die Parameter nach Bedarf ein.

Auf der rechten Seite des Fensters „Kommunikation“ wird die Meldung „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich.“ angezeigt. Wählen Sie Einstellungen speichern, und starten Sie das Lesegerät anschließend neu, damit die Einstellung wirksam wird. Der Neustart kann über die Umschaltung der Stromversorgung auf das Lesegerät oder durch Scannen des Symbols Zurücksetzen erfolgen.

Modbus-TCP

Um für das Lesegerät die Verwendung des Modbus-TCP-Protokolls zu aktivieren, setzen Sie bei der Option Modbus TCP ein Häkchen, und stellen Sie dann die Parameter nach Bedarf ein.

Auf der rechten Seite des Fensters „Kommunikation“ wird die Meldung „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich.“ angezeigt. Wählen Sie Einstellungen speichern, und starten Sie das Lesegerät anschließend neu, damit die Einstellung wirksam wird. Der Neustart kann über die Umschaltung der Stromversorgung auf das Lesegerät oder durch Scannen des Symbols Zurücksetzen erfolgen.

Eine der Optionen EtherNet/IP, PROFINET, SLMP-Protokoll oder Modbus TCP ist abgeblendet

Es kann jeweils nur ein Ethernet-Industrieprotokoll verwendet werden. Wenn eines dieser Protokolle ausgewählt ist, ist das jeweils andere Protokoll nicht verfügbar.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base