Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Sigo sin poder establecer una conexión con mi lector: ¿puedo reiniciarlo?

Imprima una copia del documento Códigos de configuración para su lector, disponible en el menú Inicio de Windows o en el menú Ayuda de la herramienta de configuración.

Escanee el código Reiniciar el escáner para efectuar un restablecimiento de software. No se borra la memoria no volátil del lector, pero el lector se cierra y reinicia.

Si sigue sin poder conectarse al lector, escanee el código Restablecer los valores predeterminados de fábrica del escáner para restablecer los valores predeterminados del lector.

Si eso no soluciona el problema, desenchufe el lector de la corriente (alimentación CC y USB, si procede). Mientras mantiene el botón de disparo pulsado, vuelva a enchufar el lector a la corriente. Mantenga pulsado el botón de disparo durante al menos 6 segundos, hasta escuchar el pitido doble. Las luces indicadoras del lector parpadearán en distintos colores.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360,DM370,DM470,MX-1000,MX-1500,DM9500