Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Protocolos industriales

Protocolo de EtherNet/IP

Para permitir que el lector utilice el protocolo de EtherNet/IP, marque la opción EtherNet/IP en el cuadro Protocolos industriales de la pestaña Ethernet.

Se mostrará «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados.» en el lado derecho del banner Comunicaciones. Haga clic en Guardar configuración y reinicie su lector.

Protocolo PROFINET

Para permitir al lector utilizar el protocolo PROFINET, marque la opción PROFINET. Haga clic en la casilla Usar nombre de la estación para introducir el nombre de la estación.

Se mostrará «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados.» en el lado derecho del banner Comunicaciones. Haga clic en Guardar configuración y reinicie su lector.

Protocolo SLMP

Para permitir al lector utilizar el protocolo SLMP, marque la opción Protocolo SLMP y configure los parámetros según sea necesario.

Se mostrará «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados.» en el lado derecho del banner Comunicaciones. Haga clic en Guardar configuración y reinicie el lector para que tenga efecto la configuración, apagando y encendiéndolo o escaneando el símbolo Restablecer.

Modbus TCP

Para permitir al lector utilizar el protocolo Modbus TCP, marque la opción Modbus TCP y configure los parámetros según sea necesario.

Se mostrará «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados.» en el lado derecho del banner Comunicaciones. Haga clic en Guardar configuración y reinicie el lector para que tenga efecto la configuración, apagando y encendiéndolo o escaneando el símbolo Restablecer.

Selección EtherNet/IP, PROFINET, Protocolo SLMP o Modbus TCP marcada en gris

Solo se puede usar un protocolo industrial de Ethernet en cada momento. Cuando se seleccione un protocolo, el otro no estará disponible.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base