Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué se utiliza la validación de acción incorrecta?

La validación de acción incorrecta se utiliza para determinar qué transmitirá el lector después de un error de validación. El usuario puede seleccionar diferentes opciones:

1. Transmitir «Error de validación»: el lector transmitirá la cadena «Error de validación» después de que un código no supere la validación
2. Transmitir «Error de validación» + cadena decodificada: el lector transmitirá la cadena «Error de validación» después de una cadena decodificada por completo
3. Transmitir cadena de decodificación anotada: el lector transmitirá la cadena decodificada junto con información sobre el tipo de error y la ubicación del error en la cadena
4. No transmitir nada: el lector no transmitirá ninguna información
5. Transmitir «Error de validación» + cadena de decodificación entrecomillada: el lector transmitirá la cadena «Error de validación» seguida de la parte entrecomillada de la cadena decodificada.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500