Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué se utiliza la configuración Xpand ROI?

Puede utilizar esta función para especificar la región exacta de cada parte de la imagen que ve el lector a través del FOVE. Esto puede ser útil para desactivar el área fantasma en el centro de la imagen donde el mismo código puede ser detectado dos veces. Reducir la región de interés (ROI) no disminuye necesariamente el tiempo de decodificación ni aumenta la velocidad de transferencia de la imagen.

La configuración más adecuada se ha establecido previamente para los expansores del campo de visión (FOVE) existentes, pero puede ajustar la configuración (configuración personalizada) estableciendo manualmente los parámetros con el fin de obtener los mejores resultados para el FOVE específico en uso. Los lectores, FOVE y lentes utilizados tienen efectos distintos.

NOTA: algunas propiedades relacionadas con las imágenes (p. ej. tamaño de imagen, filtrado) no pueden modificarse cuando el dispositivo está adquiriendo o decodificando imágenes.

NOTA: asegúrese de comprobar que el dispositivo que está utilizando sea compatible con el FOVE que está intentando calibrar.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503