Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo establezco la configuración de red del lector?

Si utiliza un lector inalámbrico DataMan 8000, establezca la configuración de red en la estación base. Si está usando un lector con cable, utilice la pestaña Red para establecer la configuración de red.

Seleccione la opción Usar servidor DHCP para hacer que el servidor DHCP asigne una dirección IP al lector (si hay alguna disponible), o introduzca la configuración de red de forma manual. Póngase en contacto con su administrador de red para obtener un valor apropiado.

Cuando cambie la configuración, aparecerá la pregunta «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados. ¿Desea aplicar los cambios y reiniciar ahora?» Haga clic en «Sí». Si, por alguna razón, hace clic en «No» aún podrá aplicar los cambios. Elija Sistema->Guardar configuración y reinicie su lector.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700