Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Puedo utilizar un comando de disparo en serie que tenga más de un carácter?

Los comandos de Disparo ACTIVADO y Disparo DESACTIVADO admiten un límite de caracteres con una secuencia resultante que puede tener, como mucho, 32 bytes. Dependiendo de cuántas secuencias de escape utilice, esto significa que la longitud válida de la cadena aceptable puede variar entre 32 caracteres (sin secuencias de escape) y 128 (32 * secuencias de escape de 4-caracteres [p.ej. \002]) caracteres.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500