Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que le codeur d'impulsions ?

Pour les modes de déclencheur externes, vous pouvez utiliser un codeur afin de contrôler la synchronisation de la sortie de la chaîne de caractères. Généralement, les codeurs sont installés sur un convoyeur à bande et lorsque ce dernier se déplace, l'arbre du codeur tourne et émet des impulsions électriques afin d'indiquer sa vitesse angulaire. La vitesse de rotation du codeur est directement proportionnelle à la distance parcourue par le convoyeur à bande.

Connectez votre codeur à la ligne d'entrée 1, 2 ou 3. La ligne d'entrée que vous choisissez sera exclusivement utilisée par le codeur. Pour toute autre action, veuillez sélectionner une autre ligne d'entrée.

Vous pouvez également connecter un codeur à un lecteur principal dans un groupe de synchronisation multi-lecteurs.

Note: DM503