Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les types de déclenchement ?

Les déclencheurs qui lancent une tentative de décodage sont issus d'une source extérieure au lecteur ou sont générés par un mécanisme de synchronisation interne au lecteur.

Les événements suivants indiquent au lecteur de lancer une tentative de décodage s'il est configuré pour répondre à un déclencheur externe :

- Envoi du déclencheur de la commande DMCC (DataMan Control Command) en cas de connexion au lecteur via une connexion série ou Ethernet

- Réception d'un signal d'entrée numérique par le biais des lignes de déclencheur du câble E/S

- Activation du bouton Déclencheur de l'outil de configuration

- Activation de la combinaison Ctrl+T sur le clavier lorsque l'outil de configuration dispose de la mise au point

Vous pouvez configurer le lecteur avec l'un des types de déclencheur suivants en réponse à un événement externe :

- Le Déclenchement unique acquiert une image et décode le symbole qu'elle contient. Ce mode de déclenchement prend en charge un délai d'attente de lecture.

- Le Déclenchement manuel acquiert des images tant que le signal du déclencheur reste actif et s'arrête lorsqu'un symbole est détecté et décodé ou que le signal du déclencheur prend fin. Ce mode de déclenchement ne prend pas en charge un délai d'attente de lecture.

- Le Déclenchement salve acquiert un nombre défini d'images et décode le premier symbole détecté au sein du groupe. Vous pouvez configurer le nombre d'images pour chaque salve et l'intervalle entre chaque acquisition d'image. Ce mode de déclenchement prend en charge un délai d'attente de lecture. Ce délai d'attente est égal à la durée passée sur chaque image dans la salve, et non à la salve complète.

- Le Déclenchement continu acquiert des images tant que le signal du déclencheur reste actif, alors que le lecteur acquiert les images à un intervalle donné et tente de lire les symboles que contient chaque image successive. Si un symbole est décodé, le lecteur n'accepte plus le signal du déclencheur. Si aucun symbole n'est décodé, l'acquisition des images se poursuit tant que le signal du déclencheur demeure actif. Si le signal du déclencheur prend fin sans qu'aucun symbole n'ai été lu ni décodé, le lecteur renvoie un résultat de non-lecture.

  Si vous configurez le lecteur de manière à ce qu'il puisse lire plusieurs symboles, il ne cesse pas l'acquisition des images suite à la lecture et au décodage du premier symbole, mais poursuit la lecture des symboles jusqu'à avoir détecté le nombre de symboles souhaités ou jusqu'à ce que le signal du déclencheur prenne fin. Si le signal du déclencheur prend fin avant que le nombre souhaité de symboles n'ait été repéré et décodé, le lecteur renvoie un résultat de non-lecture.

  Vous pouvez contrôler l'intervalle entre les acquisitions des images et indiquer un délai entre l'arrivée du signal du déclencheur et le lancement par le lecteur de l'acquisition des images. En mode de déclenchement continu, l'intervalle de déclenchement indique indirectement un délai d'attente de lecture.

Les autres types de déclencheur ne reposent pas sur un événement externe, mais débutent l'acquisition des images dès que vous opérez la sélection correspondante :

- Le Déclenchement sur présentation recherche en permanence un symbole et le décode à chaque détection.

  Plusieurs paramètres peuvent être spécifiés en mode de présentation, comme l'autorisation de lire plusieurs fois le même code ou le délai d'attente du lecteur avant la recherche du code suivant.

  En mode de présentation, utilisez les paramètres d'Exposition automatique pour que le lecteur détermine les meilleurs paramètres d'exposition pour la luminosité souhaitée de l'image. N'oubliez pas cependant que le lecteur utilise les images acquises au départ pour déterminer ces paramètres ; il peut oublier des images qui contiennent un symbole à décoder. Vous pouvez sélectionner précisément des paramètres d'Exposition manuelle pour l'exposition de la caméra.

  Notez que lors de la tentative de décodage d'une image en particulier, toutes les images acquises par la suite au cours de cette période sont effacées.

  Ce mode de déclenchement ne prend pas en charge un délai d'attente de lecture.

- Le Déclenchement automatique est similaire au déclenchement sur présentation : le lecteur recherche en permanence un symbole et le décode à chaque détection. À la différence du mode de présentation, toutefois, une tentative de décodage a lieu pour chaque image et le lecteur désactive les paramètres d'Exposition automatique qui permettent au lecteur de déterminer automatiquement les meilleurs paramètres pour une luminosité souhaitée de l'image.

  Plusieurs paramètres peuvent être spécifiés en mode de déclenchement automatique, comme l'autorisation de lire plusieurs fois le même code ou le délai d'attente avant la recherche du code suivant. Utilisez le volet Paramètres système et les options Paramètres de décodage pour configurer le déclenchement sur présentation. En mode de déclenchement automatique, l'intervalle de déclenchement indique indirectement un délai d'attente de lecture.

Note: DM050,DM060,DM070