Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les paramètres d'éclairage que je peux modifier ici ?

Vous pouvez définir quelle rangée de Tri-Lucent est allumée : Diffuse, Directe ou Polarisée. Vous pouvez activer chacune séparément et les désactiver toutes, mais seules Directe et Polarisée peuvent être activées en même temps, et Diffuse peut uniquement être activée seule. Vous pouvez également utiliser les paramètres d'éclairage configurés en usine et procéder à d'autres configurations de l'imageur dans le volet Paramètres d'éclairage et d'imageur.

Note: DM8700