Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les différents filtres ?

- Egaliser : ce filtre redistribue les valeurs de luminosité des pixels sur l'image. Il en résulte une représentation plus homogène de la plage de luminosité. Utilisez ce filtre si vos images sont trop foncées ou trop claires.

- Etirer : ce filtre amplifie ou étire les valeurs des niveaux de gris de manière linéaire dans l'image d'entrée jusqu'aux niveaux de gris complets à 256 nuances. Il en résulte une image de sortie plus contrastée.

- Passe-bas : l'utilisation de ce filtre entraîne des images de sortie aux bords lissés ou floutés.

- Etendre : ce filtre augmente les éléments clairs et diminue les éléments foncés. Il en résulte une image de sortie présentant des zones plus larges de pixels clairs. Utilisez ce filtre pour supprimer les taches foncées.

- Eroder : ce filtre diminue les éléments clairs et augmente les éléments foncés. Il en résulte une image de sortie présentant des zones plus larges de pixels foncés. Utilisez ce filtre pour supprimer les taches claires.

- Ouvert : ce filtre effectue une érosion suivie d'une extension afin d'éliminer les éléments clairs dont la taille est inférieure à celle de l'environnement de traitement. Il en résulte une image de sortie d'une luminosité générale légèrement réduite.

- Fermé : ce filtre effectue une extension suivie d'une érosion afin d'éliminer les éléments foncés dont la taille est inférieure à celle de l'environnement de traitement. Il en résulte une image de sortie d'une luminosité générale légèrement accrue.

- Etirage automatique : ce filtre réduit la plage de valeurs des pixels. Il applique les valeurs de pixels de 0 à 255.

- Densité optique : ce filtre indique une inversion des valeurs de pixels sur la base d'une échelle logarithmique. Il en résulte une image de sortie révélant la densité des objets et éléments sur l'image d'entrée en mesurant la quantité de lumière qui les traverse. Les objets et éléments plus denses sont représentés par des pixels plus clairs sur l'image de sortie.

- Inverser : ce filtre indique une inversion des valeurs de pixels sur la base des niveaux de gris à 256 nuances. Il en résulte une image de sortie qui est un « négatif » de l'image d'entrée.

- Médian : ce filtre est appliqué à tous les pixels de l'image. Pour chaque pixel, le filtre observe la luminosité des pixels environnants, et fixe le pixel à la valeur médiane de ceux-ci. Ceci résulte en une image plus lisse avec un plus petit nombre d'extrêmes moins importants.

- Correction gamma : ce filtre effectue l'ajustement de luminosité en fonction de la valeur correction gamma fournie comme sous-paramètre.

- Échelle : ce filtre permet la mise à l'échelle en pourcentage de l'image selon les axes X et Y (l'un ou l'autre, ou les deux).

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8600,DM8700