Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels paramètres système puis-je modifier ?

La liste déroulante Paramètres système dans l'onglet Avancé permet de déterminer le comportement du lecteur lors de la lecture d'un code, d'un échec de lecture et de la non-validation de la lecture d'un code.

- Niveau sonore contrôle le volume du signal sonore.

- Nombre de bips contrôle le nombre de bips sonores émis.

- Couleur de la LED définit la couleur du voyant lumineux d'état du lecteur (au dos du lecteur).

Note: DMAE50