Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment utiliser un éclairage externe ?

1. Dans l'onglet Sorties du volet Paramètres système, cochez Stroboscope pour une ligne de sortie.

Pour utiliser un éclairage externe, connectez-le à la ligne de sortie sélectionnée tel que décrit dans l'Aide-mémoire.

- La ligne de sortie doit être câblée en logique négative.

- La sortie commune doit être la masse logique.

- La limite de courant est égale à 50 mA @ 24 V CC.

Note: DM070,DM150,DM260