Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que Diagnostics de symboles (clé de fonction nécessaire) ?

Diagnostics de symboles est une fonctionnalité fournissant un retour graphique à partir du périphérique pour les codes-barres de non-lecture. En consultant le retour, vous pouvez rechercher l'erreur ayant empêché le décodage d'un code-barres. Le retour peut indiquer les problèmes suivants (dans une zone du code-barres) :

- Le motif de démarrage ou d'arrêt n'a pas été trouvé (flèche orange sur le code). La zone indiquée par la flèche n'a pas pu être décodée. Les raisons de l'échec sont les suivantes (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

  - Le motif de démarrage ou d'arrêt est tronqué/endommagé

  - Le code est tronqué (pour des raisons de limite d'image ou par un objet bloquant le code)

  - Dégradation de la qualité de l'image (souvent, mais pas toujours, causée par la qualité de la lumière)

  - Déformation et pliage des étiquettes de code-barres

- Il y a un endommagement ou une erreur d'impression au sein du code-barres (zone signalée par un rectangle rouge sur le code). La zone à l'intérieur du rectangle est celle où se trouve l'endommagement ou le problème d'impression. Des exemples de problèmes d'impression sont les suivants (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

  - Bavure d'encre fusionnant deux barres en une

  - Défaut d'impression d'une barre réduisant son épaisseur en-deçà de la tolérance de décodage

- La marge est insuffisante (rectangle magenta sur le code). Une violation de marge survient quand l'espace sur l'un ou les deux côtés du code-barres est insuffisant. En fonction de la symbologie, les lecteurs tolèrent un certain degré de violation de marge. La violation de marge a le plus souvent lieu en raison de texte ou d'un rectangle encadrant le code-barres de trop près sur l'un ou les deux côtés, ou parce que le code a été tronqué par la limite de l'image (veuillez contrôler la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas).

- Échec de la vérification de la somme de contrôle (rectangle bleu autour du code). Des causes probables de l'échec de la validation de la somme de contrôle sont les suivantes (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

  - Code-barres endommagé (les codes-barres peuvent être pliés et alignés de sorte que tous les caractères de données soient décodés, mais il s'agit tout de même d'une non-lecture, car la vérification de somme de contrôle n'est pas réussie)

  - Un motif incorrect est imprimé (la chaîne encodée et le motif de code-barres imprimé ne correspondent pas et si la symbologie prend en charge la somme de contrôle, alors le décodeur peut indiquer un tel échec)

En plus des diagnostics graphiques, les diagnostics de symbole renvoient des mesures de lisibilité pour chaque résultat de non-lecture, affichées dans le coin supérieur gauche des codes non lus. Les mesures peuvent vous aider à évaluer l'image ou la qualité d'impression et aider à l'amélioration de la configuration existante.

Diagnostics de symbole est uniquement disponible pour les images PNG chargées (Actions>Images>Charger l'image) signées par un lecteur Cognex (pas nécessairement le même lecteur ; les images sont signées automatiquement lorsque chargées à partir d'un lecteur). Après le chargement d'une image, contrôlez la fenêtre d'image du Volet d'images ou la Configuration rapide pour le retour des diagnostics de symbole.

En plus des diagnostics graphiques, les diagnostics de symbole renvoient des mesures de lisibilité pour chaque résultat de non-lecture. Les mesures, comme celle du contraste du symbole et celle du minimum de contraste d'arête, peuvent aider l'utilisateur à évaluer l'image ou la qualité d'impression et aider à l'amélioration de la configuration existante. Les mesures sont affichées dans l'angle supérieur gauche de chaque code-barres non lu.

Le tableau ci-dessous affiche un mappage entre le nom affiché de la mesure et son nom complet. Veuillez consulter les mesures de lisibilité pour comprendre ce que mesure chaque indicateur.

Nom complet Nom affiché Grades possibles Contraste du symbole C A,B,C,D,F Contraste minimum d'arête EC A,F Grossissement de l'impression PG A,F Facteur de réflexion minimale MR A,F

Remarque : Remarque : le diagnostic est une fonctionnalité activée exclusivement par clé de fonction.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503