Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment faire pour configurer la vérification ?

Pour configurer la vérification pour votre vérificateur DataMan 8600, veuillez consulter le chapitre Présentation dans le Manuel de référence Vérificateur sans fil DataMan série 8600, où l'étalonnage initial est décrit. Ensuite, l'onglet Vérification affiche une icône verte à côté de Système étalonné. Pour mettre à jour votre DataMan 8600 pour en faire un vérificateur, veuillez consulter Mise à jour d'un périphérique pour vérification dans le Manuel de référence Vérificateur sans fil DataMan série 8600.

Après l'étalonnage initial, pour lire les symboles et afficher les résultats de la vérification, procédez comme suit :

- Allez à Paramètres > Qualité du code.

- Sous l'onglet Vérification, cochez Vérification activée.

- Sélectionnez la Vue d'édition de la qualité des codes (activez-la en cliquant sur Qualité du code sous Vue).

- Placez le vérificateur contre le symbole et appuyez sur le déclencheur. Le symbole doit être centré au sein du champ de vision et le lecteur doit se trouver à la perpendiculaire de la surface contenant le symbole et présenter la rotation correcte. Le séparateur du vérificateur doit être utilisé pour assurer une présentation correcte du symbole et les exigences de luminosité pour la directive qualité AIM-DPM/ ISO/CEI TR 29158.

- Déplacez le lecteur jusqu'à ce que le centre du rectangle rouge se trouve au sein du rectangle cible vert dans le Volet d'images. Le lecteur émet un avertissement sonore indiquant que le symbole a été lu et vérifié.

Vous pouvez voir les résultats de la vérification sous Vue d'édition de la qualité des codes. Pour chaque lecture sélectionnée dans la vue d'édition de l'Historique des résultats, les mesures de vérification sont affichées dans la Vue d'édition de la qualité des codes. En haut, vous pouvez voir le grade général donné au code lu.

Propriété énumère les mesures individuelles, Valeur représente la différence de valeur entre ce qui a été lu et le seuil pour ces mesures individuelles. Grade est le grade de qualité de code donné à la mesure (une icône colorée apparaît également dans cette ligne ; vert = réussite, rouge = échec, jaune = la valeur est sur le seuil). Moyenne se base sur les dernières 100 lectures de cette mesure.

Veuillez noter que lors de l'étalonnage du lecteur, le calibrage agit sur toutes les options d'éclairage activées et il supprime le calibrage des options d'éclairage désactivées. Si vous activez une option d'éclairage non étalonnée, l'appareil n'est plus étalonné. Si vous essayez de vérifier des symboles avec un lecteur non étalonné, celui-ci émettra un bip d'échec et ne vérifiera aucun symbole. Étalonner à nouveau le périphérique pour permettre de renouveler la vérification.

Pour savoir comment utiliser les résultats dans le formatage des données, veuillez consulter le Manuel de référence Vérificateur sans fil DataMan série 8600.

Note: DM8600