Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les réglages pouvant être effectués sous Périphériques dans le menu ruban ?

Outre l'affichage de l'identifiant du périphérique actuellement connecté à RTM Lean, l'icône affiché indique si la collecte de données est activée (icône lecture) ou désactivée (icône pause). Le menu déroulant permet de mettre en pause ou de démarrer la collecte de données active selon les paramètres réglés lors du démarrage de RTM Lean ou sous Configuration. Vous pouvez également procéder au diagnostic à partir du menu déroulant comme sous Configuration.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean