Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je simuler les combinaisons de touches Alt, Ctrl ou Maj ?

Pour utiliser cette fonction, quatre séquences d'échappement, \ALT-, \CTRL-, \MAJ- et \K, sont disponibles. \ALT- sert aux séquences <ALT-touche>, \CTRL-, aux séquences <CTRL-touche>, \MAJ-, aux séquences <MAJ-touche>, \K aux touches spéciales. Notez que la touche suivant la barre oblique doit être en majuscules. Sinon, aucune combinaison de touches spéciales n'est reconnue.

Les séquences sont saisies dans les champs Caractères de début de chaîne/Caractères de fin de chaîne du volet Standard.

Séquences du clavier spéciales prises en charge

Le format suivant doit être utilisé :

\ALT- suivi du nom de la touche, suivi du caractère ;

ou

\CTRL- suivi du nom de la touche, suivi du caractère ;

ou

\MAJ- suivi du nom de la touche, suivi du caractère ;

ou

\K suivi du nom de la touche, suivi du caractère ;

Le point virgule de fin est nécessaire afin de distinguer les séquences présentant le même préfixe. Sinon, les séquences de touche risqueraient d'être interprétées de manière arbitraire, par exemple, il serait impossible de savoir si \KF11 signifie « appuyez sur F11 » ou « appuyez sur F1, suivi de 1 ».

Notez que si ces deux séquences d'échappement sont saisies sur l'onglet Universel, elles sont également appliquées aux résultats de non-lecture.

Séquences de touche et touches prises en charge

La liste suivante contient les touches/combinaisons de touches actuellement prises en charge :

- ALT-A à ALT-Z

- CTRL-A à CTRL-Z

- CTRL-F1 à CTRL-F12

- MAJ-F1 à MAJ-F12

- F1 à F12

- ALT-F1 à ALT-F12

- Touches PagePréc, PageSuiv, Orig, Fin, Flèche (haut, bas, gauche, droite), Inser, Suppr, Retour arrière, Tabulation, Echap, Impr écran, GUI (gauche, droite)

  Les séquences d'échappement correspondantes sont les suivantes :

  - PagePréc -> \KPup;

  - PageSuiv -> \KPdn;

  - Orig -> \KHome;

  - Fin -> \KEnd;

  - Flèche haut -> \KUar;

  - Flèche bas -> \KDar;

  - Flèche gauche -> \KLar;

  - Flèche droite -> \KRar;

  - Insérer -> \KIns;

  - Supprimer -> \KDel;

  - Retour arrière -> \KRet-Arr;

  - Tabulation -> \KTab;

  - Echap -> \KEchap;

  - Impr Écran -> \KImprEcr;

  - GUI gauche -> \KGuiG;

  - GUI droite -> \KGuiD;

- Pause output -> \KPAUSE;

Voici quelques exemples :

- Pour générer la séquence <ALT-V>, utilisez \ALT-V;

- Pour simuler l'activation de la touche <F10>, utilisez \KF10;

- Pour simuler l'activation de la touche <Orig>, utilisez \KHome;

- Pour activer/désactiver la barre d'état dans le Bloc-Notes (<Alt-v><s>), la séquence à utiliser est \Alt-v;s

Dans le cas d'une séquence incorrecte ou incomplète, les deux caractères marquant la séquence d'échappement sont ignorés. Dans ce cas, les deux premières lettres de la séquence d'échappement sont ignorées et les autres caractères sont envoyés. Par exemple, la séquence \ALT-M11; n'est pas valide et entraîne l'affichage de LT-M11;

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500