Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je établir une connexion TCP/IP ?

La station de base ‎permet les connexions TCP au port 23 qui est le port TCP par défaut pour les applications Telnet. Si vous utilisez un client Telnet, le seul paramètre que vous devrez fournir est l'adresse IP de la station de base. Si vous utilisez SDK ou une autre application pour la connexion, assurez-vous qu'elle emploie le même paramètre de port TCP que votre station de base. Le port TCP peut être modifié sur le volet Telnet. La station de base envoie automatiquement la sortie de code via cette connexion. Vous pouvez également émettre les commandes de contrôle Dataman (DMCC - DataMan Control Commands) via cette connexion.

Lorsque vous modifiez le port Telnet, la question suivante apparaît : « Les modifications apportées requièrent un redémarrage pour prendre effet. Appliquer les modifications et redémarrer maintenant ? ». Cliquez sur Oui. Si, pour une raison quelconque, vous cliquez sur Non, vous pourrez toujours appliquer les modifications. Sélectionnez Système->Enregistrement des paramètres puis redémarrez votre station de base.

Note: DM8700Base,DM8000Base