ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像露光を調整する方法:

チューニングをクリックすると、読み取りに最適な設定が自動選択されます。より詳細な設定のチューニングをしたいときは、チューニングボタンの右横にあるアイコンをクリックして詳細設定を表示するか、[チューニング] ペインに移動してください。

[明るさの最適化] をクリックすると、推奨される輝度が自動的に設定されます。この機能はマニュアル露光が選択されている場合に使用できます。マニュアル露光やその他の設定は、明るさの最適化ボタンの横にあるアイコンをクリックします。もしくは画像下の [露光] スライダを左右のいずれかにドラッグするか、露光の値を入力してください。より詳細な設定は、右側テキストボックスの横にあるアイコンをクリックします。

注意: ROI のサイズが144以下の時は、明るさの最適化とチューニングができません。

Note: DM300