ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バッファモードの働き:

シングルバッファモードでは、ワイヤレス接続が完全に確立する前でもコードの読み取りを開始することができます。すなわちリーダがまだオフラインの状態であっても、きちんと読み取りができることになります。ただし、読み取りが失敗した場合にはデータは破棄されます。

マルチモードでは、読み取りが成功した画像を最大 1 MB までバッファします。ただし、読み取りが失敗した場合にはデータは破棄されます。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500