ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [読み取り無効画像] モードの設定項目:

読み取り無効画像の数はトリガごとに1枚の画像だけを保存します。画像は選択可能です。[読み取り無効画像期間]では N 番目の読み取り無効画像を保存します。判断はトリガモードで決定します。例えばバーストトリガモードで長さ 5、期間を 3 と設定した場合、最初は 1 枚目と 4 枚目の画像が保存されますが、二回目のバーストトリガでは 2 番目と 5 番目が保存されます。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503