ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# マルチポート (RS-232 シェアリング) 機能:

この接続モードでは複数のDataManリーダ (同一機種) で、1台のPCまたはシリアルポートを搭載するほかのデバイスのシングルシリアル接続を共有することができます。マルチポートで接続すれば、リーダはデイジーチェーン状につながります。それぞれのリーダが前のリーダから連続してデータを受信し、さらにそれを次のリーダへと転送します。リーダがデータを転送する際は、輪の中にある各リーダPCを通過していきます。

ご利用のシステム設定条件に適したケーブルをご用意いただく必要があります。ケーブルはDataMan 1台ごとにDB-15コネクタを、コンピュータのシリアルポートにはDB-9コネクタを用意してください。各DB-15コネクタはTxデータ、Rxデータ、トリガ (Input-0)、グラウンド、DC電源を用意してください。隣接したコネクタのTx データとRxデータピンをつなげながらマルチポート接続を確立します。

必ずそれぞれのDataManをUSB接続で順番にDataMan Setup Toolと接続し、マルチポート操作用にDataManを設定してください。マルチポート用にデバイスの設定を行うには、[マルチポートを有効にする] (RS-232シェアリング) チェックボックスをクリックします。

マルチポートに関するさらに詳しい情報は、該当する「リファレンスマニュアル」の「マルチポート接続」の章を参照してください。このマルチポートシェアリング機能には、次の動作上の特徴と制限があります。

- 共有中のリーダは、USB 接続によって PC やそのほかのデバイスにつなぐことができます。

- リーダは必ず個別のトリガ信号を受信するようにしてください。DataMan はシリアルトリガには対応していません。

- リーダは必ず個別に設定してください。

- 各リーダからのデータは、すべてソートやフィルタリングが行われないまま PC やほかのデバイスに送られます。

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503