ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [デバイス時間の設定] で可能な設定内容:

ドロップダウンメニューから、デバイスに設定するタイムゾーンを選択することができます。下のテキストボックスには、設定に対応するPOSIXスタイルのタイムゾーンテキストが表示され、自由に編集できます。

[NTPを有効にする] が選択されている場合、デバイスのタイムゾーン設定は下のボックス (NTP1) で指定したサーバと同期します。2つ目のボックス (NTP2) は、バックアップに使用する、また2サーバ間の接続時間の差の除去にも使用する2番目のNTPサーバを示しています。NTP1を指定しておくだけで十分ですが、2つのサーバを使うと時間、正確さ、信頼性が高まります。なお、タイムゾーンのデータは、スクリプトベースのフォーマットにおけるDateオブジェクトでも使用されます。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500