전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 첫 번째 판독 후 지연 옵션과 마지막 판독 후 지연 옵션의 차이는 무엇입니까?

첫 번째 판독 후 지연은 해당 코드가 처음으로 판독된 후 시간 측정을 시작하며 타이머가 재설정되지 않습니다. 이는 판독기가 지속 등의 다중 이미지 모드에서 트리거되는 경우, 그리고 재판독 지연과 동일한 시간 동안 또는 그보다 오랫동안 판독기 앞에 코드를 댈 경우 코드가 다시 판독될 수 있음을 의미합니다.

마지막 판독 후 지연은 해당 코드가 이미지에 나타날 때마다 타이머를 재설정합니다. 이는 코드가 판독기 앞에 있는 한 다시 판독되지 않음을 의미합니다. 코드가 재판독 지연과 동일한 시간 동안 또는 그보다 오랫동안 판독기의 시야에서 제거된 경우에만 코드가 다시 판독됩니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600