전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 런타임 이미지 FTP전송이 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?

다음 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- 서버 주소, 사용자 이름, 암호가 올바르게 설정되었습니다.

- 전송 모드가 "FTP - 런타임"으로 설정되어 있습니다.

- 버퍼 탭의 "버퍼링할 결과"가 없음 이외의 값(필요에 따라)으로 설정되어 있습니다.

- 사용 중인 FTP 서버가 이미지 전송을 지원합니다.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500