전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 코드 수는 어디에 사용됩니까?

다양한 유형의 코드를 동시에 판독할 수 있습니다. 이 경우 코드 수에서 판독되는 코드 수를 제공해야 합니다. 그 다음, 최대 OCR 코드를 제공하여 판독할 OCR 문자열의 수를 정해야 합니다(예를 들어, 코드 수가 3이고 최대 OCR 코드가 1이면 3개의 코드가 판독되며, 하나는 이들 중에서 OCR이 되고 두 개는 DataMatrix와 같이 다른 코드 유형이 됩니다). 최대 코드의 나머지는 연계된 기호 설정 창에서 설정할 수 있습니다.

일부 결과 허용: 이 옵션을 선택하면 코드 수 및 최대 OCR 코드에서 설정된 모든 코드를 찾을 수 없더라도 장치가 정상 판독을 보고합니다. 기호 고정하기를 사용하거나 OCR이 아닌 코드를 판독하고 싶은 경우, 일부 결과 허용을 선택한 상태로 유지하십시오!

OCR이 항상 정상 판독을 보고하도록 함: 이 옵션을 선택하면 장치가 불량 판독을 정상 판독으로 보고하기 때문에 사용자는 개별 문자가 어떻게 판독되었는지 확인할 수 있습니다. 녹색 프레임은 정상 판독을 나타내고 파란색 프레임은 해당 판독이 수락 임계값에서 25% 낮음을 나타내며 노란색 프레임은 신뢰도 점수가 신뢰도 임계값보다 낮음을 나타내고 빨간색 프레임은 불량 판독임을 나타냅니다. 설정 도구와 장치 사이의 연결이 단절되면 이 옵션은 자동으로 선택이 취소됩니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500