전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유효성 검사 오류 코드의 의미는 무엇입니까?

데이터 유효성 검사 실패 결과는 다음과 같습니다.

- 1: 잘못된 기호 식별자. 기호 식별자는 데이터 인코딩에 사용되는 기호의 유형을 식별할 뿐 아니라 데이터 처리 방법을 설명하는 3문자로 된 문자열입니다. 이 문자열은 별도의 엔터티로, 아니면 데이터 스트림 앞에 붙여서 디코딩된 데이터 외의 입력으로서 선택적으로 도구에 전달될 수 있습니다.

  예: UCC/EAN-128 기호의 경우 기호 식별자는 ]C1입니다. 일부 응용 프로그램에서는 이것이 회사내 또는 산업 코드 128과(EAN.UCC 응용 프로그램 식별자를 인코딩하는) UCC/EAN-128 기호를 정확하게 자동으로 구분하는 유일한 방법입니다. 기호 식별자가 없으면 기호에서 데이터가 어떻게 처리하는지 알 수 없습니다.

- 2: 패턴 불일치.

- 3: 잘못된 데이터 한정자(AI, DI 또는 TEI).

- 4: 잘못된 응용 프로그램 식별자(AI).

- 5: 잘못된 데이터 식별자(DI).

- 6: 잘못된 텍스트 요소 식별자(TEI).

- 7: 잘못된 데이터: 데이터가 유형, 길이 또는 값에서 데이터 한정자와 일치하지 않을 경우.

- 8: 잘못된 필드 구분 기호.

- 9: ISO/IEC 15434 미준수.

- 10: 지원되지 않는 형식(예: DoD UID 응용 프로그램에서 05, 06 또는 DD 이외의 형식).

- 11: 잘못된 형식 코드: 00-99 및 DD 이외의 형식 코드.

- 12: ISO/IEC 15434 유효성 검사 옵션이 선택된 경우 ISO/IEC 15434가 지원되지 않으나, 디코드된 스트림이 2D 기호에서 나온 것이 아님. 기호 식별자가 입력으로서 도구에 전달된 경우에만 이 오류를 보고할 수 있습니다.

- 13: 잘못된 응용 프로그램 필드: 해당 응용 프로그램에서 지원되지 않는 필드.

- 14: 지원되지 않는 응용 프로그램 필드: 응용 프로그램에서는 지원되지만 도구에서 지원하지 않는 필드.

- 15: 잘못된 응용 프로그램 데이터: 데이터가 응용 프로그램 특정의 요구 조건을 충족하지 않는 경우.

  예: DoD UID 응용 프로그램에는 다음과 같은 요구 조건이 있습니다. 엔터프라이즈 ID 문자열은 데이터 한정자를 제외하고 13자를 넘지 않아야 한다. 원래 부분, 로트 또는 배치 번호 문자열(허용 가능한 특수 문자 포함)은 데이터 한정자를 제외하고 32자를 넘지 않아야 한다. 일련 번호 문자열(허용 가능한 특수 문자 포함)은 데이터 한정자를 제외하고 30자를 넘지 않아야 한다.

- 16: 동일한 데이터 스트림에 여러 형식이 존재함(예: DoD UID 응용 프로그램에서는 데이터 스트림에 한 가지 이상의 형식이 있을 수 없음).

- 17: 중복 필드: 동일한 기호에서 동일한 데이터 한정자가 여러 번 나타남. DoD UID과 같은 특정 응용 프로그램은 동일한 기호에서 중복 필드를 허용하지 않습니다.

- 18: 잘못된 UID: 유효한 구성 #1 또는 구성 #2 UID 생성에 요구되는 필드들이 전부 있지 않음.

- 19: 잘못된 구성 #1 UID: 유효한 구성 #1 UID 생성에 요구되는 필드들이 전부 있지 않음.

- 20: 잘못된 구성 #2 UID: 유효한 구성 #2 UID 생성에 요구되는 필드들이 전부 있지 않음.

- 21: ISO 15434 구문 또는 DoD UID에 대한 준수를 확인할 때의 형식 트레일러 누락.

- 22: ISO 15434 구문 또는 DoD UID에 대한 준수를 확인할 때의 메시지 트레일러 누락.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500