전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 모션 감지란 무엇입니까?

모션 감지를 사용하면 장치가 시야에서 움직임을 감지한 후 일정 시간 동안 프레젠테이션 트리거 모드를 활성화하도록 사용자가 장치를 설정할 수 있습니다.

트리거 유형이 프레젠테이션으로 설정된 경우에만 모션 감지 설정을 사용할 수 있습니다. 모션 감지 사용을 설정하면, 장치는 이미지를 촬영하지는 않지만 배경 내의 시야에서 장면이 움직이는지 아닌지 모니터링합니다.

장면이 움직이면 장치는 프레젠테이션 트리거 모드에 따라 이미지를 능동적으로 획득합니다. 시간 초과 설정을 사용하면 기간(초 단위)을 지정할 수 있으며 이 시간이 경과되면 장치가 활성 트리거링에서 모션 감지로 다시 전환되지만, 이 시간 초과 설정은 모션 또는 정상 판독시 매번 재설정됩니다.

모션 감지 감도에서는 움직임을 감지하는 장치의 감도를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 높음으로 설정하면 장치는 시야에 들어오는 움직임 정도가 작은 경우에도 활성 프레젠테이션 트리거 모드를 켭니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600