전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# USB 드라이버 호환성 모드는 언제 사용해야 합니까?

기본적으로 DataMan 판독기는 ESD(정전기 방전) 발생 시 판독기를 쉽게 복구할 수 있는 USB 드라이버를 사용합니다. USB 사양을 엄격하게 준수해야 하거나 Cognex SensorView 제품과 함께 DataMan 판독기를 사용하고 있는 경우 USB 드라이버 호환성 모드를 사용하십시오.

USB 드라이버 호환성 모드를 변경하면 "변경 내용을 적용하려면 재부팅해야 합니다. 변경 내용을 적용하고 지금 재부팅하시겠습니까?"라는 질문이 팝업됩니다. 예를 클릭합니다. 어떠한 이유로든 아니요를 클릭해도 변경 내용을 적용할 수 있습니다. 시스템->설정 저장을 선택한 다음 판독기를 재부팅합니다.

Note: DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700