전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버퍼링 및 전송으로 어떤 작업을 할 수 있습니까?

버퍼링 및 전송을 사용하여 판독기에 기록 및 저장되는 이미지를 제어하고, 판독기에 저장한 이미지를 보고, 그러한 이미지를 PC로 전송할 수 있습니다.

- 이미지 버퍼링 탭에서는 판독기에 어떤 이미지를 저장할지 제어할 수 있습니다.

- PC로 이미지 전송 탭에서는 판독기에서 PC로 이미지를 전송하는 방법을 제어할 수 있습니다.

- FTP로 이미지 전송 탭에서는 판독기에서 PC로 이미지를 자동 전송하도록 설정할 수 있습니다.

- FTP로 결과 전송 탭에서는 디코드 결과를 FTP 서버로 전송하는 데 필요한 IP 주소 및 포트 번호로 판독기를 구성할 수 있습니다.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500