Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais configurações da detecção do disparo podem ser alteradas?

Use a opção Polaridade para ajustar a mudança no sinal que dispara uma aquisição de imagem.

Use a caixa de texto Atraso do debounce para definir em quanto tempo o sinal do disparo deve ser detectado para ser reconhecido como válido. Use um valor menor para compensar os ruídos da linha ESD o os valores maiores para compensar os ruídos nos relés eletromecânicos. Você pode ter que experimentar com o ajuste para escolher o valor mais adequado para seu ambiente de produção.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503