Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é o Período de imagem sem leitura?

O Período de imagem sem leitura é a taxa de armazenagem no buffer das imagens não lidas. Se o valor for definido como 1, todas as imagens Não lidas serão armazenadas no buffer. Se definir o valor de um número inteiro N, em que N seja superior a 1, então apenas cada imagem múltipla de N será armazenada no buffer.

A configuração do valor do Período de imagem sem leitura maior que 1, permite que você reduza o número de imagens Não lidas que são armazenadas no buffer.

O valor do Período de imagem sem leitura afeta o buffer de imagem se a função Quais imagens serão armazenadas no buffer estiver definida como lidas, pois quando as imagens lidas são armazenadas no buffer, todas as imagens associadas a um disparo de única leitura serão marcadas como lidas. As imagens Não lidas adquiridas anteriormente poderão ser armazenadas no buffer também. A configuração do valor do Período de imagem sem leitura pode reduzir o número de imagens Não lidas que são armazenadas no buffer.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503