Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual porta usar para uma conexão USB?

Se você conectar o leitor ou a estação base usando a porta USB, faça a leitura do código de configuração USB-COM/RS-232 do documento "Códigos de configuração do leitor". Depois clique em Atualizar e selecione a porta que é identificada como conectada ao leitor.

Observação: Ao clicar em Atualizar, uma cadeia de consulta será enviada para todas as portas COM e toda a sub-rede da rede Ethernet. O leitor sem fio DM7550 e DM8000 deve estar ativo para receber o comando. Pressione o disparador para ativar o leitor.

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base