Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como transferir as imagens para um servidor FTP?

Use a guia FTP para definir as configurações necessárias para transferir imagens para um servidor FTP. A guia contém configurações para o endereço IP e número da porta do servidor assim como uma combinação do nome do usuário e senha. Certifique-se que as imagens enviadas usando o FTP não são garantidas a serem enviadas, o que pode acontecer quando o leitor está operando em uma frequência maior e não pode agendar tempo para transferir imagens. Observe também que a transferência por meio de ligações sem fio pode ser muito mais lenta do que a comunicação por rede comum. Nesses casos, é recomendado o uso de imagens compactadas/com resolução reduzida.

A opção Nome do arquivo permite especificar o arquivo onde as imagens serão armazenadas. O campo Nome do arquivo permite a você especificar um caminho em relação ao diretório raiz do servidor FTP (por exemplo, /failed_images/image). A extensão do nome do arquivo (.jpg ou .bmp) apresentada na etiqueta após o nome do arquivo corresponde à configuração de formato da imagem no painel Configurações da imagem no buffer. Certifique-se que o leitor não crie diretórios; o diretório deve estar disponível e acessível.

O controle Valor máx. de acréscimo indica o limite do valor aumentado usado no nome do arquivo. Um valor de 0 indica que nenhum aumento será inserido e o arquivo pode ser sobrescrito.

O Nome do arquivo gerado por script permite gravar um script gerando o nome do arquivo no painel Geração de script, na guia Armazenamento em FTP.

A opção Nome do arquivo gerado pelo servidor inicia com um caminho em branco, que indica o diretório raiz no servidor FTP.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500